**附件一：广东木木软装家居有限公司报价明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 陈列区域 | 名称 | 材质 | 产品规格(mm) | 投标单价（元） |
| 1 | 一楼大厅 | 定制前台 | 实木板结构+大理石 | 5000\*800\*700 | 12300 |
| 2 | 一楼大厅 | 办公椅 | \*优质环保PU西皮 \*黑色PP扶手面 \*5CM再生棉+1CM纯棉坐垫 \*1.2CM环保板材 \*1.2MM厚电镀边条及方管弓形架，连接处为焊接铁头（打磨抛光电镀） | 背宽：470 坐宽：500 坐深：450 扶手内宽：480 扶手外宽：570 坐高：450 椅高：1100 | 280 |
| 3 | 一楼大厅 | 洽谈桌 | 面板：12MM香奈儿岩板面 架子：镀金不锈钢拉丝底盘小 蛮腰柱子 | Φ700\*740 | 650 |
| 4 | 一楼大厅 | 洽谈椅 | 靠背：使用加厚定型弯板，内 部采用高40密度海绵，贴合欧美风格设计，皮革采用专色专定优质西皮面料，加厚材质，手感舒适脚架：加厚铁管，优质黑色亮光喷涂工艺，不锈钢镀金脚套，椅子精致大气 | 540\*600\*840 坐高460 | 400 |
| 5 | 办公室1 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 1200\*1200\*1050 | 1250 |
| 6 | 办公室1 | 办公椅 | 背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，带升降腰靠（腰靠颜色黑色、灰色、红色），扪尼龙特网 扶手：94型灰色固定扶手 坐垫：50密度PU定型海绵，带装饰坐壳 底盘：一档带尾板底盘 气杆：85沉40优质黑色三级气压棒 椅脚：高强度340#灰色尼龙脚 轮子：∮60黑色PU脚轮 | 椅高：1010-1100 背宽：465 扶手外宽：665 扶手内宽：490 座宽：505 座深：515 扶手高：640-780 座高：470-550 | 450 |
| 7 | 办公室2 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 1200\*1200\*1050 | 1250 |
| 8 | 办公室2 | 办公椅 | 背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，带升降腰靠（腰靠颜色黑色、灰色、红色），扪尼龙特网 扶手：94型灰色固定扶手 坐垫：50密度PU定型海绵，带装饰坐壳 底盘：一档带尾板底盘 气杆：85沉40优质黑色三级气压棒 椅脚：高强度340#灰色尼龙脚 轮子：∮60黑色PU脚轮 | 椅高：1010-1100 背宽：465 扶手外宽：665 扶手内宽：490 座宽：505 座深：515 扶手高：640-780 座高：470-550 | 450 |
| 9 | 办公室3 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 1200\*1200\*1050 | 1250 |
| 10 | 办公室3 | 办公椅 | 背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，带升降腰靠（腰靠颜色黑色、灰色、红色），扪尼龙特网 扶手：94型灰色固定扶手 坐垫：50密度PU定型海绵，带装饰坐壳 底盘：一档带尾板底盘 气杆：85沉40优质黑色三级气压棒 椅脚：高强度340#灰色尼龙脚 轮子：∮60黑色PU脚轮 | 椅高：1010-1100 背宽：465 扶手外宽：665 扶手内宽：490 座宽：505 座深：515 扶手高：640-780 座高：470-550 | 450 |
| 11 | 办公室3 | 文件柜 | 橡木+暖白 | 1200\*400\*2000 | 1400 |
| 12 | 公共办公区 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 1200\*600\*1100 | 1150 |
| 13 | 公共办公区 | 办公椅 | 背框：黑色尼龙+玻璃纤维注塑配件 坐垫：40密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底 机构：中班蝴蝶底盘 扶手：PP固定连体扶手 气杆：优质三级黑色气压棒 椅脚：高强度320#尼龙脚 轮子：∮50黑色尼龙脚轮 | 背宽：480 坐宽：490 坐深：500 扶手内宽：495 扶手外宽：600 坐高：410-470 椅高：940-1010 | 245 |
| 14 | 公共办公区 | 文件柜 | 橡木+暖白 | 800\*400\*2000 | 980 |
| 15 | 资料室1 | 资料柜 | 铁艺 | 850\*390\*1800 | 590 |
| 16 | 资料室2 | 资料柜 | 铁艺 | 850\*390\*1800 | 590 |
| 17 | 工程部办公室 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 2400\*1200\*1100 | 3100 |
| 18 | 工程部办公室 | 办公椅 | 背框：黑色尼龙+玻璃纤维注塑配件 坐垫：40密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底 机构：中班蝴蝶底盘 扶手：PP固定连体扶手 气杆：优质三级黑色气压棒 椅脚：高强度320#尼龙脚 轮子：∮50黑色尼龙脚轮 | 背宽：480 坐宽：490 坐深：500 扶手内宽：495 扶手外宽：600 坐高：410-470 椅高：940-1010 | 245 |
| 19 | 工程部仓库 | 货架 | 冷轧钢 | 1500\*600\*2500\*2、2000\*600\*2500\*3 | 1000 |
| 20 | 一楼大厅 | 立体造型背景 | 立体造型背景+招牌字 | 7700\*2750 | 26300 |
| 21 | 一楼来穗办 | 形象墙 | 招牌字 | 2800\*2750 | 5350 |
| 22 | 一楼+二楼 | 绿植造景 | 综合材质 | 2000\*2000 | 3780 |
| 23 | 工程部 | 窗帘 | 布艺 | 8800\*2000 | 1500 |
| 24 | 二楼大厅 | 沙发1+1+3 | 采用西皮及麻绒饰面不锈钢配件，内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作 不锈钢框架脚 | 1000\*850\*860 2000\*850\*860 | 4300 |
| 25 | 二楼大厅 | 茶几 | 五金+大理石 | 1200\*600 | 1200 |
| 26 | 二楼大厅 | 阅读区沙发 | 实木框架， 密度海绵填充， 麻布或西皮饰面, | 3.5直径 | 10300 |
| 27 | 二楼大厅 | 阅读区书柜含书籍 | 实木多层板 | 3800\*1200 | 8600 |
| 28 | 会议室 | 会议桌 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 | 2800\*1200\*760 | 3580 |
| 29 | 会议室 | 会议椅 | 橡木，西皮 | 880\*540\*560 | 300 |
| 30 | 会议室 | 定制边柜 | 实木多层板 | 5200\*380，800\*1750\*2 | 8800 |
| 31 | 资料室 | 资料柜 | 铁艺 | 850\*390\*1800 | 590 |
| 32 | 财务室 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 1200\*600\*1100 | 1150 |
| 33 | 财务室 | 办公椅 | 背框：灰色尼龙加纤维头枕背框，带升降腰靠（腰靠颜色黑色、灰色、红色），扪尼龙特网 扶手：94型灰色固定扶手 坐垫：50密度PU定型海绵，带装饰坐壳 底盘：一档带尾板底盘 气杆：85沉40优质黑色三级气压棒 椅脚：高强度340#灰色尼龙脚 轮子：∮60黑色PU脚轮 | 椅高：1010-1100 背宽：465 扶手外宽：665 扶手内宽：490 座宽：505 座深：515 扶手高：640-780 座高：470-550 | 450 |
| 34 | 财务室 | 文件柜 | 铁艺 | 850\*390\*1800 | 590 |
| 35 | 办公室1 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 1200\*1200\*1050 | 1250 |
| 36 | 办公室1 | 办公桌 | 橡木+暖白 | 1200\*600\*1050 | 480 |
| 37 | 办公室1 | 办公椅 | 背框：黑色尼龙+玻璃纤维注塑配件 坐垫：40密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底 机构：中班蝴蝶底盘 扶手：PP固定连体扶手 气杆：优质三级黑色气压棒 椅脚：高强度320#尼龙脚 轮子：∮50黑色尼龙脚轮 | 背宽：480 坐宽：490 坐深：500 扶手内宽：495 扶手外宽：600 坐高：410-470 椅高：940-1010 | 245 |
| 38 | 办公室4 | 办公桌 | 1、贴面板材：采用优质绿色环保E1级刨花板，饰面为优质免漆的三聚氰胺浸渍胶膜纸，板材经过防虫、防腐、烘干等处理，表面耐磨 耐划 防污。 2、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶； 3、五金：优质五金配件，经久耐用； 4、台架：1.2mm壁厚钢架 | 1800\*1600\*750H 台面：1800\*800 | 1150 |
| 39 | 办公室4 | 办公椅 | \*优质西皮/巴西进口优质黄牛皮饰面 \*12MM木皮压制而成的高密度夹板 \*30密度高弹力海绵+公仔绵软包 \*高密度绵+扪皮扶手 \*中班蝴蝶底盘 \*65下沉6公分黑色三级气压棒 \*350钢制烤漆五星高脚 \*55PA静音轮 | 117\*72\*66 | 1280 |
| 40 | 办公室4 | 沙发 | 优质环保PU西皮或头层黄牛皮饰面 ·30/40密度切割纯绵 ·四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 ·标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 ·不锈钢五金脚 | 1960\*800\*820H | 3200 |
| 41 | 办公室4 | 茶几 | 不锈钢+玻璃 | 1200\*600\*430 | 780 |
| 42 | 办公室4 | 坐凳 | 架子：黑砂喷涂钢架 座包：西皮座包 | Φ370\*410 | 160 |
| 43 | 办公室4 | 定制书柜 | 实木多层板 | 4420\*2750\*350 | 13000 |
| 44 | 公共区域 | 桌子 | 面板：12MM卡塔金岩板 架子：优质亮光喷涂钢架 | Φ700\*740 | 420 |
| 45 | 公共区域 | 椅子 | 靠背：加厚定型板结构；靠背 座包填充高密度高回弹海绵；面 料使用优质耐刮西皮 脚架：优质黑砂喷涂钢架 | 510\*580\*760 坐高460 | 350 |
| 46 | 公共区域 | 定制边柜 | 实木多层板 | 2860\*2750\*400 | 9900 |
| 47 | 二楼大厅 | 立体造型背景 | 背景板+招牌字 | 7000\*2750 | 21300 |
| 48 | 会议室 | 党建墙（含红旗布置） | 综合材质 | 8000\*2800 | 8500 |
| 49 | 二楼大厅 | 窗帘 | 布艺 | 16000\*2750 | 5000 |
| 50 | 办公室4、财务室 | 遮光窗帘 | 布艺 | 8800\*2000 | 2380 |
| 51 | 全彩LED显示屏 | / | 1.物理像素中心点间距：2mm;  2.物理像素密度::250000点/㎡; 3 LED光源规格：SMD1515灯； 4.模组尺寸：320mm×160mm；  5.模组分辨率 ：160×80点；  6.最佳观看距离：≥2.5米；  7.白平衡亮度：0cd/㎡～600cd/㎡可调； 8.可视角度：水平≥160°,垂直≥120°； 9.灰度等级：16bit； 10.刷新频率：3840HZ;  11.模组安装方式：无箱体模组磁吸；模组厚度:26.55mm（含磁铁）,模组重量:0.35kg; 12.显示屏最大功耗：≤900W/㎡，平均功耗：≤450W/㎡； 13.LED使用寿命:≥10万小时； 14.对比度：≥5000:1； 15.亮度均匀性：≥98%； 16.色温调节：2500K～10000K可调； 17.平整度：整屏拼缝和平整度≤0.5mm； 18.色温调节：2500K～10000K可调； 19.盲点率：≤0.0003； 20.防护等级：IP30； 21.资质认证：产品具有3C认证证书； | / | 4380 |
| 52 | 接收系统 | / | 带载常规芯片：160\*1024点 PWM芯片：320\*1024点；输出:16xHUB75；支持32扫、支持固件程序版本回读、18bit、双程序备份 | / | 255 |
| 53 | LED视频异步播放盒 | / | 6个千兆网口输出，整机最大带载393万像素，64G内存，支持 PC、手机、Pad 等多种用户终端节目无线投屏发布和显示屏控制。 1 路 USB2.0 接口，支持 U 盘节目播放和 U 盘扩容。 | / | 7200 |
| 54 | 简易配电箱 | / | 含2P双开64A\*1，1P空开32A\*2. | / | 400 |
| 55 | 主动力电缆电线（配电房至显示屏后面的配电箱） | / | 1 .额定电压(V)：AC220V； 2. 额定功率(W)：7600； 3. 导体材质：铜； 4. 横截面积：每芯4平方毫米； 5. 规格：BV； 6. 颜色：红色，蓝色，黄绿色三种； 7.1组 | 4平方毫米 | 20 |
| 56 | 配套电缆（配电柜至显示屏） | 标配 | 1 .额定电压(V)：AC220V； 2. 额定功率(W)：5800； 3. 导体材质：铜； 4. 横截面积：每芯2.5平方毫米； 5. 规格：RVV3芯； 6. 颜色：黑色； 7.3\*2.5电缆2组 | RVV3\*2.5 | 15 |
| 57 | 网线（显示屏至视频控制器） | / | 1、六类网线； 2. 6组网线；3. 材质:纯无氧铜铜芯,环保外皮， 4. 线径:0.58mm | 国标六类网线6条 | 5 |
| 58 | LED钢结构支架及包边 | 定制 | LED屏幕基础支撑与安装件(采用国标镀锌钢管E结构件，无指纹黑色不锈钢包边），壁挂方式。 | 现场定制 | 950 |
| 59 | 维修备品 | / | 3块模组 | 同批次 | 750 |
| 60 | 100寸防爆电视机 | / | 1、整机结构：金属超窄边框一体化弯折成型工艺，突破边框束缚； 2、 屏体分辨率:1920\*1080/3840\*2160(pixels)，屏体亮度180cd/㎡(typ.) ，对比度5000:1(typ.) ，色域≥72% NTSC；可视角度≥178°，搭载自适应降噪/三维色彩增强实现更清晰靓丽色彩显示效果； 3、背光类型：DLED直下式发光二极管，亮度均匀性好； 4、预置安卓9.0系统，512M DDR +4G EMMC，搭配Quad-Core A55 \*4 1.9GHz(4核)处理器，开机纯净无广告； 5、内置接口：HDMI端口输入×3，AV复合接口输入×1，AV视频端口输入×2，USB端口输入×2，网口(RJ45) ×1，3.5mm音频输出×1 ； 6、内置2.4GHz Wifi 满足适配无线需求场景； 7、声学系统：内置沉浸式2.0立体环抱音效，8欧10W×2，总功率20W，搭配DTS&DOLBY解码，音频播放更全面； | / | 11300 |
| 61 | 线柱音箱 | / | 全频紧凑式木质线柱音箱 •高密度板箱体，表面喷进口水性漆保护， •提供墙面安装支架孔位，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度，有效预防啸叫产生 •由于极好地提高了直达声与反射声的比例，适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理，应用于户外演出，多功能厅，体育场馆，宴会厅，会议室等场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。 建议功放功率： 300W 额定功率： 80 W 瞬时功率： 160 W 阻 抗： 4 Ω  频率响应： 100Hz - 18KHz 全频单元： 2 x 4.5" - 25mm 音圈 灵 敏 度： 94 dB 最大声压 连续/峰值 ： 116dB / 122dB 扩散角度H x V： 160° x 15° 建议高通滤波： 100Hz - 24dB倍频 单元特性：40W/PSC大功率，进口组件，防水处理 设计原理：扬声器单元紧凑排列，以改善垂直和水平方向的声频扩散。正面反射减少，水平声音性能非常稳定、平滑 分频网络： 采用串并1.0分频 箱体材质： 木质高密度板 箱体侧壁厚\*后壁厚： 16\*16mm圆弧结构 喇 叭 板：16mm夹板，不可拆卸 铁网材质： 双层粉末涂层钢制，黑或白涂层 铁网厚度： 1.2mm 铁网结构： 锁扣式 安装结构：多功能可调多方位角度，6\*8MM吊装，壁装，支撑等拆卸安装 安全特点：内置安全线缆，附有扎口栓 输入连接： 2 x 纯铜挤压柱形输入 体积(宽x高x深)： 146x300x150mm 净 重： 3.5 Kg | / | 1200 |
| 62 | 前置功放 | / | ●额定输出功率： HK-8300：350W×2/8Ω，450W×2/4Ω ●前置采用高性能DSP数字音频处理器，内置6种放音模式。面板开放音乐2段、话筒3段参量EQ±12db可调，以及话筒效果DELAY、REPEAT、ECHO-LEVE参数调整，使用便捷。 ●本机具有USB播放（支持无损格式解码）、USB录音/回放，3.0蓝牙播放、同轴、光纤数字音频输入、话筒防啸叫（5级）、话筒优先、红外遥控、LCD点阵液晶屏显示、静音等功能。 ●信号输入：3路模拟立体声、1路同轴数字、1路光纤数字、3路话筒、USB、蓝牙 ● 2.1前置模拟信号输出。 ●频率响应范围：20Hz-20KHz,信噪比：>85dB ●保护功能：短路，过载，过温，限幅。 ●尺寸(高x宽x深mm)：88x430x305,净重(kg)：7.84kg | / | 1850 |
| 63 | 无线话筒套装 | / | ST-1智能教育无线话筒系统特性  \*RFID自动对频技术，可配用任何教室任何一台接收机，方便管理和使用；   \*自带蓝牙PPT翻页器以及激光教鞭，方便教学；  \*带有ID码的UHF数字语音传输技术，多教室使用互不干扰；  \*系统使用距离>=15M，蓝牙PPT使用距离约10米，RFID使用距离约5~8米；   ST-1R接收机产品特点：  \*RFID自动对频功能，可配任意一支手持；  \*采用带有ID码的UHF数字语音传输技术，有效预防教室之间的互相干扰；  \*带有数码管显示，清晰指示工作频道；  \*带有音量调节旋钮，方便工程安装使用；   ST-1发射机特点：  \*内置锂电池，带USB充电功能，具有低压指示，充电指示以及自动省电功能延长使用时间；  \*蓝牙翻页器（PPT）和红外教鞭，方便教学使用；  \*带有音量调节按键，可根据使用环境随时调整音量大小；  \*OLED显示工作频道，音量大小，电池电量等各项信息；  \*RFID自动对频，真正实现任意一间教室开机既可以使用； | / | 1280 |
| 64 | 无线会议 | / | 1.两通道接收信号,每通道有100个信道可选。 2.电子功能按键设计，每通道有单独电子音量调节。 3.具有锁屏功能，通过功能组键操作 4.具有一键搜频功能，可通过智能搜索没有干扰频率。 5.采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠。 6.UHF频段传输信号，频率范围640-690MHz 7.采用2.8英寸LCD显示屏，显示工作信道、工作频率、BF信号、AF信号。 8.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9.接收机设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时以上； 11.空旷场所使用距离约60米。  12.适用于各种会议和演讲场合。  接收机参数 振荡方式. 锁相环频率合成 频率范围：UHF 640-690MHz 频率稳定性：±0.001% 调制方式：FM 信噪比：>60dB 失真度:<0.5%@1KHz  灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV  发射器参数： 电源供应)：DC 3V （1.5V AA\*2） 话筒耗电量：80mA 载波频率：UHF 640-690MHz 频率稳定度：±0.001% 最大频率偏：±30KH 信噪比：>60dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz | / | 1300 |
| 65 | 设备柜 | 定制 | 按照实际尺寸定制 | 16U | 1980 |
| 66 | 保安亭 | 椅子 | 背框：黑色尼龙+玻璃纤维注塑配件 坐垫：40密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底 机构：中班蝴蝶底盘 扶手：PP固定连体扶手 气杆：优质三级黑色气压棒 椅脚：高强度320#尼龙脚 轮子：∮50黑色尼龙脚轮 | 背宽：480 坐宽：490 坐深：500 扶手内宽：495 扶手外宽：600 坐高：410-470 椅高：940-1010 | 245 |
| 67 | 保安室一楼办公室 | 办公桌 | 板木胡桃色+铁灰 | 2400\*1200\*1100 | 2100 |
| 68 | 保安室一楼办公室 | 办公椅 | 背框：黑色尼龙+玻璃纤维注塑配件 坐垫：40密度原生高弹力切割海绵坐垫，无纺布封底 机构：中班蝴蝶底盘 扶手：PP固定连体扶手 气杆：优质三级黑色气压棒 椅脚：高强度320#尼龙脚 轮子：∮50黑色尼龙脚轮 | 背宽：480 坐宽：490 坐深：500 扶手内宽：495 扶手外宽：600 坐高：410-470 椅高：940-1010 | 245 |
| 69 | 保安室一楼楼梯底 | 定制柜 | 实木多层板 | 2200\*1600 3000\*1600 | 9000 |
| 70 | 保安室一楼楼梯口 | 文件柜 | 板木胡桃色+铁灰 | 800\*400\*1200 | 750 |
| 71 | 资料室 | 资料柜 | 铁艺 | 850\*390\*1800 | 590 |
| 72 | 保安室一楼 | 窗帘 | 布艺 | 1700\*2000 | 1100 |
| 73 | 保安室二楼 | 双层床 | 实木 | 1000\*1900 | 1500 |
| 74 | 资料室 | 资料柜 | 铁艺 | 850\*390\*1800 | 590 |
| 75 | 保安室二楼 | 窗帘 | 布艺 | 1700\*2500 | 1050 |